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Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі,
очікуваної вартості предмета закупівлі
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання
державних коштів» (зі змінами)

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Колківський центр професійної освіти; вул. Грушевського, 43, с-ще Колки, Волинська обл., 44661; код за ЄДРПОУ — 02540120; категорія замовника — юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Електричні побутові прилади для створення навчально–практичного центру сучасних харчових технологій за ДК021:2015: 39710000-2 (Шафа шокозаморозка, шафа морозильна, шафа холодильна, посудомийна машина, електром’ясорубка)

3. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 

Шафа шокозаморозка -1шт 
шафа морозильна-2шт
шафа холодильна-2шт 
посудомийна машина-1шт
електром’ясорубка-1шт


4. Ідентифікатор закупівлі:  UA-2026-09-23-013988-a

5. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Товар повинен відповідати показникам якості, які встановлюються законодавством України, та діючим стандартам, технічним умовам даного виду товару, підтверджується сертифікатом якості виробника/походження та/або іншими документами встановленого зразка, виданого відповідними органами, які підтверджують якість товару та дійсні на території України (копії додаються при постачанні). Товар повинен бути новим (таким, що не використовувався), придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується. Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та роботою по його виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та постачальника.
· Шафа шокозаморозка: 
Апарат шокової заморозки  — це професійне обладнання для швидкого охолодження та заморожування харчових продуктів. 
Технічні характеристики:
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Місткість: 5 рівнів  600×400 мм; вміщує до 6 лотків для морозива (5 л, розміром 360×160×120 мм).
Продуктивність: охолодження — до 22 кг за цикл, заморожування — до 15 кг за цикл (залежить від продукту та умов).
Корисний об'єм: 102 л.
Крок піддонів: 67мм.
Електрична потужність: 1,04кВт.
Напруга мережі: 220 V
Система відтайки: повітряна, автоматична з паузою (кожні 30 хв).
Матеріал корпусу та камери: нержавіюча сталь AISI304 (зовні та зсередини).
Розміри (Д×Ш×В): 800 × 750 ×900 мм.
Вага: 100 кг. Або еквівалент
· Шафа морозильна:
Глухі двері. 3 полиці із пластиковим покриттям. Об’єм не менше 700л, температура -18…-22 оС. Холодоагент R290. Динамічне охолодження, регульовані по висоті ніжки, пластикові гаки для полиць. Підключення до електромережі 220 V . Потужність електрична, кВт0.55. Тип дверей – глухі. Кількість дверей-1. Довжина (нетто), мм710. Ширина (нетто), мм 809. Висота мм 2104. Або еквівалент.
· Шафа холодильна:
 Глухі двері, 3 полиці  із пластиковим покриттям. Об'єм не менше 700 л. Температурний режим: -2...+8 град. Холодогент R290. Динамічне охолодження. Мікровимикач дверей. Пластикові гаки для полиць. Підключення до електромережі 220 V. Потужність електрична, кВт 0.28. Тип дверей глухі. Довжина (нетто), мм 710. Ширина (нетто), мм 809. Висота (нетто), мм 2104. Або еквівалент.
· Посудомийна машина:
Професійна фронтальна посудомийна машина розрахована на миття до 30–40 касет на годину. 
Технічні характеристики:
Тип завантаження: фронтальний.
Серія / Панель управління: CUBE / Advance (електронна).
Розмір касети (кошика): 500х500 мм.
Продуктивність: 30–40 касет/год.
Тривалість циклу мийки: 90 / 120 / 150 / 180 секунд (або стандартний цикл 2 хв).
Максимальна висота посуду (тарілки): до 395 мм.
Максимальна висота келиха: 365 мм.
Витрата води за цикл: 2 літри.
· Електром’ясорубка
Професійна м'ясорубка це промисловий пристрій. 
Технічні характеристики:
Продуктивність: 280 кг на годину. 
Потужність: 1,1 кВт. 
Напруга: 380 В
Система ножів: Повний унгер (Total Unger: шнек, підрізний ніж, двосторонній ніж, решітки). 
Габарити (ДхШхВ): 440х240х400 мм (або 240х400х400 мм залежно від орієнтації). 
Вага: 26 кг. 
Матеріали та конструкція
Корпус: Полірований алюміній (вентильований двигун).
Шнек: Чавун.
Лоток, бункер та ріжучий вузол: Харчова нержавіюча сталь.
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Комплектація: Нульова решітка, решітки з нержавіючої сталі (діаметр отворів 4,5 мм та 8 мм), пластиковий штовхач. Або еквівалент.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі:  601 931,00 грн (шістсот одна тисяча дев'ятсот тридцять одна гривня) без ПДВ. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до проведеного моніторингу цін шляхом пошуку. Збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, спеціалізованих інтернет магазинах які здійснюють торгівлю відповідним професійним обладнанням, в електронній системі закупівель «Прозорро», а також порівняння ринкових цін шляхом отримання трьох комерційних пропозицій у постачальників.


7. [bookmark: _GoBack]Джерело фінансування: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам.
Конкретний крок Плану України співфінансується Європейським  Союзом — Ukraine Facility” у обсязі:
- не більш як 70 відсотків ціни договору - бюджетних коштів по КПКВК 0611222 – «Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.».
- не менш як 30 відсотків ціни договору - з бюджетних коштів по КПКВК 0611221 – «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору».

Закупівля здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 року №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель,(далі - Особливості), з урахуванням вимог Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility (далі — Рамкова угода), ратифікованої Законом України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та Європейським Союзом щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування Союзу для України згідно з інструментом Ukraine Facility» від 06.06.2024 № 3786-IX, за результатом проведення Замовником процедури закупівлі (відкриті торги з особливостями).
8. Вимоги щодо якості предмета закупівлі:
Вимоги до якості електричних приладів повинні відповідати технічній документації які діють на території України, стандартам, вимогам до якості, умовах Договору.
 Для забезпечення візуалізації ЄС згідно із статтею 16 Рамкової угоди щодо спеціальних механізмів реалізації фінансування ЄС для України згідно з інструментом Ukraine Faсility, ратифікованої Законом України від 06.06.2024 № 3786-ІХ, товар, який буде поставлено, має містити емблему Європейського Союзу та напис «Співфінансується Європейським союзом - Ukraine Faсility».
 Напис «Співфінансується Європейським союзом - Ukraine Faсility» завжди повинен вказаний повністю і розміщений поруч з емблемою. Шрифт, який буде використовуватися 
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разом з емблемою ЄС повинен залишатися простим і легко читабельним. Рекомендованими шрифтами є Arial, Auto, Calibri, Garamond, Tahoma, Trebuchet, Ubuntu, Verdana. Використання підкреслення та інших шрифтових ефектів заборонено. Розташування тексту відносно емблеми ЄС не повинно жодним чином перешкоджати зображенню емблеми ЄС. Рекомендовано учасникам ознайомитись із посібником «Використання емблеми ЄС у контексті програм ЄС 2021-2027» 
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